**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**numer sprawy: DOP.260.39.1.2022.AK**

1. **Informacje wstępne**

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) to część Polskiej Strefy Inwestycji, jeden z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego (łącznie 226 gmin). Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych do rozwoju małych, średnich i dużych firm m.in. poprzez zwolnienie z podatku dochodowego (CIT i PIT) oraz możliwość rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności zmiany lokalizacji.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Opis i ilości w/w sprzętów określone są poniżej:

1. **Stacje dokujące Dell WD19 (lub równoważne)- 4 sztuki**

Dane techniczne:

Połączenia notebooka za pomoc portu USB (DisplayPort over USB-C)

Minimalna ilość gniazd:

2 złącza DisplayPort (DP 1.4)

1 złącze High-Definition Multimedia Interface (HDMI 2.0)

1 port Thunderbolt 3 (USB Type-C) z obsługą DP 1.4

1 wyjście liniowe audio (z tyłu)

1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe typu combo (z przodu)

1 złącze Gigabit Ethernet (RJ45)

2 porty USB 3.1 Gen1 (z tyłu)

1 porty USB-C 3.1 (z przodu)

1 port USB 3.1 z obsługą technologii PowerShare (z przodu)

1 port Thunderbolt 3 USB typu C (z tyłu)

Zasilanie notebooka:

90 W w przypadku notebooków Dell korzystających z zasilacza 130 W

130 W w przypadku notebooków Dell korzystających z zasilacza 180 W

1. **Monitor Dell P2422H (lub równoważny) - 4 sztuki**

Ekran: 24 cale / 61 cm / 16:9, IPS LED

Ekran obrotowy (pivot): tak

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Kontrast statyczny / dynamiczny: 1000 :1 /

Jasność ekranu: 250 cd/m2

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Wielkość plamki: 0,274 mm

Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni / 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.2 x 4, VGA x 1

Możliwość montażu na ścianie: Standard VESA 100x100 mm

Kolor obudowy: czarno-srebrny

Wymiary z podstawą” (szer. x wys.x gł.) 537 x 346 x 179 mm

Waga : 5,6 kg

Regulacja wysokości: tak

Regulacja kąta pochylenia: tak

Klasa energetyczna SDR: C

Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel DisplayPort, kabel USB, kabel zasilający, podstawa

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

1. **Listwa dźwiękowa Dell — SB522A (lub równoważna) – 3 sztuki**

Typ produktu: Soundbar - do monitora

Wbudowany Mikrofon

Typ głośnika: Aktywny

Pasmo przenoszenia: 180 - 20000 Hz

Wzmacniacz: Zintegrowany

Regulacja:

Wycisz mikrofon, odbierz/zakończ połączenie

Moduł sterujący:

Suwak dźwięku: 2 x sterownik głośnika pełnozakresowego

Połączenia: USB (USB Typ A 4-pin)

Obsługiwany system operacyjny: Windows

Waga: 140 g

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Kompatybilność z monitorami firmy Dell:

P2223HC, P2423, P2423D, P2423DE, P2723D, P2723DE, P3223DE, P2723QE, P3223QE, P3421WM, P2722H, P2222H, P2422H, P2422HE, P2722HE, P3221D, P3222QE, P3421W.

U2723QE, U2723QX, U3023E, U3223QE, U2421E, U2422H, U2422HE, U2722D, U2722DE.

1. **Konsola modułowa KVM LCD, Wave KVM, 19", 8-portowy KVM, 1U, pojedyncza szyna (lub równoważna)– 1 sztuka**

Przeznaczenie: 8 PC do 1 konsoli

Matryca: aktywna TFT LCD, 19" XGA, format 4÷3 lub równoważna

Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080

Rozdzielczość optymalna: 1280x1024

Kontrast: 1000 ÷ 1

Jasność: 250 cd/m2

Podświetlanie: LED

Liczba kolorów: 16,7 milionów

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100 000 godzin

Liczba portów PC lub KVM: 8 PS2 lub USB

Klawiatura: 105 klawiszy, touchpad

Zasilanie: ~230V AC

Dopuszczana temperatura pracy: 0°C ÷ 50°C

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ÷ 90%, niekondensująca

Certyfikaty: CE

Wymiary: 636x446x42mm

Min-max rozstaw szyn :580mm - 870mm

Waga: 18,0 kg

Gwarancja: 2 lata

Akcesoria do konsoli modułowej KVM LCD:

1. **Moduł IP do KVM (Wave KVM KI-4101) (lub równoważny) – 1 sztuka**

Moduł przeznaczony do łączenia się z przełącznikiem lub konsolą KVM poprzez sieć IP. Dzięki interfejsowi 1 Gbps wspiera rozdzielczości do 1080p.

1. **Przyłącze KVM, Wave KVM, combo (PS/2 + USB), 5,0 m (lub równoważny)– 8 sztuk**

Złącza PC: 1x HD-15M, 2x MD-6M, 1x USB

Złącza konsoli: 1x HD-15M

Kompatybilność: Z wszystkimi konsolami oraz przełączników KVM marki Wave KVM (lub równoważnymi).

1. **Podkładka pod laptopa NSLS100 Neomounts (lub równoważna)– 4 sztuki**

Pasujący do notebooków wielkości: 10" do 22"

Materiał: stal, tworzywo sztuczne

Obciążenie maksymalne: 5 kg

Szerokość produktu: 272 mm

Wysokość produktu: 192 mm

Długość produktu: 250 mm

Kolor: srebrny

Gwarancja: 5 lat

1. **Podkładka pod laptopa NSLS050 Neomounts (lub równoważna) – 4 sztuki**

Pasujący do notebooków wielkości: 10" do 17"

Materiał: stal, tworzywo sztuczne

Obciążenie maksymalne: 5 kg

Wymiary: 14/ 24/ 24 cm

Obrót o: 360°

Kolor: srebrny

Gwarancja 5 lat

1. **Ścienny uchwyt na monitor FPMA-W812 Neomounts (lub równoważny) – 2 sztuki**

Pasuje do monitorów o przekątnej: 10” do 30”

Maksymalne obciążenie: 15 kg

Standard mocowania do monitora VESA: 75x75, 100x100 mm

Dystans od ściany: 9 cm

Gwarancja 5 lat

1. **Ścienny uchwyt na monitor FPMA-W930 Neomounts (lub równoważny)– 2 sztuki**

Pasuje do monitorów: 10” do 30”

Maksymalne obciążenie 10kg

Standard VESA: 75x75, 100x100 mm

Dystans od ściany: 19-62 cm

Kolor: srebrny

Gwarancja 5 lat

1. **Niszczarka IDEAL 2604 4mm (lub równoważna) – 1 sztuka**

Producent: IDEAL, lub równoważny

Nr katalogowy: NIP.096, lub równoważny

Zastosowanie: średnie biuro

Ilość kartek niszczonych jednorazowo [A4/70g]: 28

Rodzaj cięcia: paski

Rozmiar cięcia: 4 mm

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: DIN 2

Poziom bezpieczeństwa P dokumenty: P-2

Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T-2

Odpowiednia do formatu: A4

Szerokość szczeliny wejściowej w mm: 260

Pojemność kosza w litrach: 100

Niszczenie zszywek: Tak

Niszczenie spinaczy: Tak

Niszczenie kart plastikowych: Tak

Niszczenie płyt CD/DVD: Tak

Automatyczny start/stop: fotokomórka

Funkcja cofania: Tak

Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy: Tak

Zabezpieczenie termiczne: Tak

Gwarancja na noże tnące w latach: dożywotnia

Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł): 926 x 495 x 470 mm

Obudowa na kółkach: Tak

Podgląd zapełnienia kosza: Nie

Waga [kg]: 48

Kolor: biały

Gwarancja: 5 lat

1. **Serwer NAS Rack TS-832PXU-RP (lub równoważny)- 1 sztuka**

Procesor: 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bitowy ARM® Cortex-A57 1,7 GHz, lub równoważny

Architektura procesora: 64-bitowy ARM

Koprocesor arytmetyczny FPU: tak

Mechanizm szyfrowania: tak

Pamięć systemowa: 16 GB UDIMM DDR4 (1 x 16 GB)

Gniazdo pamięci: 1 x UDIMM DDR4

Pamięć flash: 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem)

Wnęka dysków 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatybilność dysków 3,5-calowe wnęki:

3,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy: tak

Gniazdo M.2: Opcjonalne poprzez kartę PCIe

Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD: tak

Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 2 (2,5G/1G/100M/10M)

Port 10 Gigabit sieci Ethernet

2 x 10GbE SFP+

Wake on LAN: tak

Ramka Jumbo: tak

Gniazdo PCIe 1

Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2

Port USB 3.2 Gen 1 4

Kształt 2U, do montażu stelażowego

Wskaźniki LED HDD 1–8, stan, LAN, Rozszerzanie pamięci masowej

Przyciski: Zasilanie, reset

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 89 × 482 × 534 mm

Waga (netto) 10,94 kg

Waga (brutto) 16,87 kg

Temperatura robocza 0 - 40 °C

Temperatura przechowywania -20 - 70°C

Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji,

Zasilacz: 2x 250 W, PSU, 100–240 V

Wentylator: 2 x 70mm, 12VDC

Ostrzeżenie systemowe: Brzęczyk

1. **Moduły sieciowe QNAP TRX-10GSFP-SR-MLX (lub równoważny) – 2 sztuki**

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10000Mbit/s

Typ interfejsu: SFP+

Złącze światłowodowe: SFP+

Standard karty sieciowej SFP: SR

Maksymalny dystans transferu: 300m

Długość fali: 850nm

Kompatybilność z Serwer NAS TS-832PXU-RP

Dopuszczany zamiennik: nie

1. **Dysk – 9 sztuk**

Marka: Seagate (lub równoważna)

Model: ST10000NE008 (lub równoważny)

Seria: NAS Drives IronWolf Pro (lub równoważny)

Interfejs: SATA 6Gb/s (lub równoważny)

Firmware HDD: EN01

Wielkość: 3,5”

Pojemność: 10 TB

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min

Gwarancja producenta: 3 lata wraz z możliwością odzyskiwania danych za pomocą usług Rescue Data Recovery Services.

1. **Patchcord LC-LC, MMF, 10GBASE-SR 5 metrów (lub równoważny) – 4 sztuki**
2. **Moduły sieciowe Fortinet FS-TRAN-SFP+SR (lub równoważny) – 4 sztuki**

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10000Mbit/s

Typ interfejsu: SFP+

Wsparcie dla Multi-mode fiber: tak

Długość fali: 850nm

Technologia okablowania: 10GBASE-SR

Certyfikat: MSA

Dopuszczany zamiennik: nie

1. **Moduły sieciowe SF-CP100CM-GP (lub równoważny) – 6 sztuk**

Przesył sygnału: skrętka komputerowa UTP kat.5/5e

Typ modułu: SFP

Rodzaj złącza: RJ45 10/100/1000Base-T

Odległość transmisji: do 100m (UTP kat.5e)

Prędkość transmisji: do 1.25Gbps

Hot-Pluggable

Zgodny ze specyfikacją SFP MSA

 **ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**FORMULARZ OFERTY**

........................................................ ..................................., dnia ............

*/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/*

**OFERTA**

**na**

**zakup i dostawę sprzętu elektronicznego**

**dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku**

**numer sprawy: DOP.260.39.1.2022.AK**

**I. DANE WYKONAWCY:**

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................*(dotyczy osób fizycznych)*

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

**II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):**

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:

Cena brutto\* wynosi: …………………………………………………………….…………………………………………….....................................……………………………………(słownie:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................) złotych, w tym podatek VAT w wysokości …………………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) złotych.

\*Cena musi obejmować:

1. wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).
2. podatek VAT.

**III. OKRES WYKONANIA**

**7 dni od dnia podpisania umowy w niniejszej sprawie.**

**IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW\*:**

Zamówienie wykonamy **samodzielnie\*/przy pomocy podwykonawców\*,** którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

**V. OŚWIADCZENIA:**

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: **DOP.260.39.1.2022.AK** (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

* jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;
* zobowiązuję się do podpisania umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM** (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

\* skreślić niepotrzebne

 **ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**FORMULARZ CENOWY**

............................................................... ............................., dnia……………..

 */pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/*

**numer sprawy: DOP.260.39.1.2022.AK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość PLN** |
| Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| 1 | Stacje dokujące – 4 sztuki  |  |  |  |
| 2 | Monitor 24 cale- 4 sztuki  |  |  |  |
| 3 | Listwa dźwiękowa- 3 sztuki  |  |  |  |
| 4 | Konsola modułowa – 1 sztuka |  |  |  |
| 5 | Moduł IP do KVM- 1 sztuka |  |  |  |
| 6 | Przyłącze wskazane w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia- 8 sztuk  |  |  |  |
| 7 | Podkładka pod laptopa pasująca do notebooków o wielkości: 10”- 22”- 4 sztuki  |  |  |  |
| 8 | Podkładka pod laptopa pasująca do notebooków o wielkości: 10”-17” – 4 sztuki |  |  |  |
| 9 | Ścienny uchwyt na monitor, maksymalnie obciążenie 15 kg- 2 sztuki  |  |  |  |
| 10 | Ścienny uchwyt na monitor, maksymalne obciążenie 10 kg- 2 sztuki  |  |  |  |
| 11 | Niszczarka- 1 sztuka |  |  |  |
| 12 | Serwer – 1 sztuka  |  |  |  |
| 13 | Moduły sieciowe wskazane w pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia- 2 sztuki  |  |  |  |
| 14 | Dysk- 9 sztuk |  |  |  |
| 15 | Patchcord – 4 sztuki  |  |  |  |
| 16 | Moduły sieciowe wskazane w pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia- 4 sztuki  |  |  |  |
| 17 | Moduły sieciowe wskazane w pkt 17 opisu przedmiotu zamówienia- 6 sztuk  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

 ……………………………………………………………………………………………………………..……

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**OŚWIADCZENIE RODO**

**numer sprawy: DOP.260.39.1.2022.AK**

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

1. przeprowadzenie postępowania,
2. zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,
3. dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,
4. przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,
5. ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy
ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony.

1. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować
do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: p.okoniewski@opkconsulting.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/