Załącznik nr 1

**numer sprawy: DOP.260.16.1.2023.DB**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa oraz wymiana wykładziny w salach konferencyjnych oznaczonych jako ABC i FGH zlokalizowanych w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, powierzchnia ABC - 171 m2, FGH – 214 m2, ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.**

**Miejsce i adres wykonania robót:**

Gdański Park Naukowo-Technologiczny ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk, budynek C.

**Przedmiot zamówienia.**

1. **Zakres prac:**
   * + 1. Sala konferencyjna ABC w budynku C
2. demontaż starej wykładziny i cokolików;
3. montaż nowej wykładziny w układzie monolitycznym (jednokierunkowym) – 171 m2;
4. montaż cokolików - około 42 mb;
5. utylizacja zdemontowanej wykładziny;
6. zniwelowanie przed montażem nowej wykładziny nierówności płyt podłogi podniesionej oraz usunięcie przerw, dziur w podłodze;
7. przekazanie Zamawiającemu zapasu wykładziny (około 5 m2);
8. wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac (nie wymienionych powyżej) dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym sprzątnięcia po pracach i naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w związku z prowadzonymi pracami (kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia);
9. sprzątnięcie po wykonanych pracach.
   * + 1. Sala konferencyjna FGH w budynku C
10. demontaż starej wykładziny i cokolików;
11. montaż nowej wykładziny w układzie monolitycznym (jednokierunkowym) – 214 m2;
12. montaż cokolików - około 65 mb;
13. utylizacja zdemontowanej wykładziny;
14. zniwelowanie przed montażem nowej wykładziny nierówności płyt podłogi podniesionej oraz usunięcie przerw, dziur w podłodze;
15. przekazanie Zamawiającemu zapasu wykładziny (około 5 m2);
16. wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac (nie wymienionych powyżej) dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym sprzątnięcia po pracach i naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w związku z prowadzonymi pracami (kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia);
17. sprzątnięcie po wykonanych pracach.
18. **Zestawienie materiałów potrzebnych ro realizacji zamówienia:**
    * 1. Wykładzina podłogowa do lokali biurowych komercyjnych – 385m2
19. rodzaj wykładziny: wykładzina pętelkowa;
20. rodzaj włókna: 100% nylon barwiony na wskroś;
21. ciężar włókna: 600g/m2 ;
22. wysokość runa: 4.0 mm;
23. ciężar runa: 4050g/m2 ;
24. kolor z wzornika Tivoli loop pile wskazanej przez Zamawiającego przed zawarciem umowy;
25. rozmiar płytki: wykładzina w kostkach 50/50 cm;
26. klasa ogniowa: Euroclass Bfl-s1;
27. klasa użytkowa: 33;
28. odporność na płowienie: minimum 6;
29. test krzesła na kółkach: do użycia ciągłego.
    * 1. Cokolik w kolorze takim jak wykładzina mocowany na istniejącej listwie.
      2. Inne materiały budowlane niezbędne do wykonania powyższych prac (klej i inne).