**Załącznik nr 1**

**do umowy PSSE/……….**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia elewacji, oraz czyszczenia i udrażniania rynien, koszy rynnowych i odpływów dachowych w obiektach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z poniższą specyfikacją:

**CZĘŚĆ I**

**Mycie elewacji, oraz czyszczenie i udrażnianie rynien, koszy rynnowych i odpływów dachowych**

**budynków na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku**

* 1. Zakres zamówienia obejmuje powyższą usługę **dwa razy w roku 2024 oraz dwa razy w roku 2025:**
1. w okresie wiosennym: kwiecień / maj,
2. w okresie jesiennym: wrzesień (jeśli mycie odbyło się w kwietniu) / październik (jeśli mycie odbyło się w maju).
	1. Mycie elewacji obejmuje:
	2. Budynek A  – 5 kondygnacji o maksymalnej wysokości 21,40 m, powierzchnia do mycia:
3. mycie od strony zewnętrznej szyb okiennych, ram, ościeżnic, parapetów, obróbek blacharskich attyki, elewacji szklanej, mycie wewnętrznych elementów elewacji w miejscach ogólnodostępnych (hol główny, klatki schodowe, korytarze, mycie wewnętrznych przegród szklanych, mycie od strony zewnętrznej i wewnętrznej szyb tarasów, balkonów – ok. 5 580 m²
4. mycie elementów zewnętrznych elewacji z paneli elewacyjnych aluminiowych malowanych
– ok. 1 570 m²
	1. Budynek B (budynek Administracyjny) – 6 kondygnacji o maksymalnej wysokości 24,60 m, powierzchnia do mycia:
5. mycie od strony zewnętrznej szyb okiennych, ram, ościeżnic, parapetów, obróbek blacharskich attyki, elewacji szklanej, mycie wewnętrznych elementów elewacji w miejscach ogólnodostępnych (hol główny, klatki schodowe, korytarze, mycie wewnętrznych przegród szklanych, mycie od strony zewnętrznej i wewnętrznej szyb tarasów, balkonów – ok. 7 200 m²
6. łącznik między budynkami A i B - mycie całości wewnątrz i na zewnątrz – tj. elementy konstrukcyjne, elementy elewacji z paneli, mycie szyb okiennych, ram, ościeżnic, obróbek blacharskich attyki, elewacji szklanej, mycie elementów elewacji w miejscach ogólnodostępnych.
7. mycie elementów zewnętrznych elewacji z paneli elewacyjnych aluminiowych malowanych
 – ok. 2 700 m²
	1. Budynek C - 5 kondygnacji o maksymalnej wysokości 20,75 m, powierzchnia do mycia:
8. mycie od strony zewnętrznej szyb okiennych, ram, ościeżnic, parapetów, obróbek blacharskich attyki, elewacji szklanej, mycie wewnętrznych elementów elewacji w miejscach ogólnodostępnych (hol główny, klatki schodowe, korytarze, mycie wewnętrznych przegród szklanych – ok. 1 750 m²
9. mycie elementów zewnętrznych elewacji z płytek ceramicznych – ok. 500 m²
10. mycie zewnętrznych elementów konstrukcji osłonowej kanałów wentylacyjnych z żaluzji aluminiowych – ok. 50 m2;
	1. Usługa czyszczenia koszy rynnowych obejmuje:
11. Czyszczenie koszy rynnowych zainstalowanych na elewacji budynku C – ok. 30 szt.
12. Czyszczenie koszy rynnowych polega na opróżnianiu, usuwaniu z ich wnętrza liści, gałęzi, śmieci i innych elementów powodujących niedrożność koszy.
	1. Mycie elewacji oraz czyszczenie koszy rynnowych może odbywać się w każdym dniu tygodnia bez ograniczeń czasowych. Prace będą realizowane w funkcjonujących obiektach, a ich wykonanie nie powinno być hałaśliwe oraz uciążliwe dla osób przebywających w budynkach. Nie powinno również utrudniać wykonywania pracownikom obowiązków.
	2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonania usługi wartość materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia.
	3. Zamawiający wymaga, aby stosowane były wyłącznie środki czystości posiadające, odpowiednio do ich rodzaju, karty charakterystyki, certyfikaty CE, pozwolenia na wprowadzenie/dopuszczenie do obrotu lub inne obowiązujące dokumenty związane ze specyfiką środków czystości, preparatów myjących, konserwujących i dezynfekujących, dopuszczające do stosowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich przedstawienia. Środki czystości muszą być odpowiednie do rodzaju mytej powierzchni, a także stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta. Zabronione jest używanie środków czystości, które nie posiadają atestu lub które są przeterminowane.
	4. Do wykonania usługi Wykonawca skieruje odpowiednią do wykonywanego zakresu prac ilość osób wyposażonych w jednolitą odzież roboczą umożliwiającą identyfikację podmiotu zatrudniającego, posiadających zaświadczenia od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych we właściwy dla rodzaju wykonywanych prac sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem z wysokości oraz
	w odpowiednie ochrony osobiste.
	5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie terenu obejmującego prace.
	6. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i kwalifikacje osób pracujących na wysokości.
	7. Prace muszą być wykonywane z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa i przepisów BHP.
	8. Do mycia elewacji budynku A i B można podczepiać się na linach do urządzeń zabezpieczających przed upadkiem zainstalowanych na dachach obiektów. Urządzenia mogą być używane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją użytkowania udostępnioną przez Zamawiającego, jak również z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, są zdrowe fizycznie i umysłowo oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót środków ochrony indywidualnej.
	9. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny dostęp do zimnej wody, na potrzeby związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
	10. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
	11. Wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy wykonywaniu usługi a powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.
	12. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco drogą elektroniczną (e-mail) z koniecznością potwierdzenia odbioru zgłoszenia, a w nagłych wypadkach telefonicznie.
	13. Wykonawca zobowiązany jest (po każdym dniu w którym realizował zadania związane z przedmiotem zamówienia) do sporządzenia i dostarczenia do osoby wskazanej w umowie notatki określającej: zakres, rodzaj, lokalizację wykonanych prac w danym dniu z określeniem budynku (stron świata, pomieszczeń itp.) oraz przeprowadzonych czynności. Zamawiający w ciągu 48 h po otrzymaniu notatki przeprowadzi czynności sprawdzające. Brak notatki będzie równoznaczny z niewykonaniem danej pracy i może skutkować naliczeniem kar umownych.
	14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.