**ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

 **FORMULARZ OFERTY**

........................................................ ..................................., dnia ............

*/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/*

**OFERTA**

**na**

**modernizację oświetlenia w sali 010**

**numer sprawy: DOP.260.30.1.2024.DB**

**I. DANE WYKONAWCY:**

.......................................................................................................................................................

[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................

[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres e-mail Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną ....................................................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

PESEL:..........................................................*(dotyczy osób fizycznych)*

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

**II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):**

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za łączną cenę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. brutto.

\*Cena musi obejmować:

1. wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).
2. podatek VAT.

**III. OKRES WYKONANIA**

**do 50 dni od zawarcia umowy.**

**IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW\*:**

Zamówienie wykonamy **samodzielnie\*/przy pomocy podwykonawców\*,** którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zamówienia powierzona wykonaniu przez podwykonawców | Nazwy podwykonawców (jeśli są znani) |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

**V. OŚWIADCZENIA:**

Oświadczam, że:

* zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: **DOP.260.30.1.2024.DB** (w tym – opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
* zobowiązuje się do zawarcia umowy o treści uzgodnionej z Zamawiającym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
* jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;
* nie podlegam wykluczeniu.

**VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM** (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko ...........................................................................................................................

stanowisko służbowe ..................................................................................................................

numer telefonu ............................................................................................................................

numer faksu ................................................................................................................................

dni i godziny pracy .....................................................................................................................

adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

\* skreślić niepotrzebne

 **ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**FORMULARZ CENOWY**

............................................................... ............................., dnia……………..

 */pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/*

**numer sprawy: DOP.260.30.1.2024.DB**

**Wycena przedmiotu zamówienia na:**

**modernizacja oświetlenia w sali 010**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** |  | **WARTOŚĆ PLN** |  |
| Cena netto  | Podatek VAT | Cena brutto  |
| 1 | **Modernizacja oświetlenia w sali 010** |  |  |  |

 ……………………………………………………………………………………………………………..……

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**OŚWIADCZENIE RODO**

**numer sprawy: DOP.260.30.1.2024.DB**

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych
w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

1. przeprowadzenie postępowania,
2. zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,
3. dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,
4. przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,
5. ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy
ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 286.603.000,00 zł w całości wpłacony.

1. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować
do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: p.okoniewski@opkconsulting.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące w tej materii przepisy;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...........................................................................................................................

 /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 **ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**numer sprawy:** **DOP.260.30.1.2024.DB**

**Sala 010, parter budynku B, 90 m2**

**Charakterystyka pomieszczenia**

Sala o powierzchni 90 m2, zlokalizowana na parterze budynku B Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Na całej powierzchni modułowy sufit podwieszany, podłoga techniczna, obecnie sala wyposażona w 16 szt. lamp PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS (PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS. Kwadratowe oprawy panelowe do wbudowania z funkcją Power Select (PS) i niskim olśnieniem, do systemów sufitowych 600 x 600 mm – karta katalogowa stanowi załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). Lampy wyposażone są w zasilacze LED OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC.

**Opis wymagań:**

W sali wymagany jest system płynnego sterowania oświetleniem DALI (1-100%).

W suficie podwieszanym należy zamontować dwa czujniki obecności, które będą wyłączały oświetlenie przy pustej sali (czas wyłączenia do ustalenia z zamawiającym, zakres czasu od 30 do 120 minut). Wyłączanie oświetlenia sali będzie się odbywać poprzez ściemnianie. Czujniki nie będą załączały oświetlenia.

Na ścianie należy zamontować sterownik ścienny wyposażony w 3 klawisze wyboru sceny oświetlenia (poprzez płynne rozjaśnianie / ściemnienie) wraz ze wskaźnikami LED informującymi o wybranej scenie. Sterownik musi posiadać 2 klawisze umożliwiające regulację poziomu oświetlenia jaśniej / ciemniej. Wyłączenie oświetlenia przez czujniki obecności musi być pokazane jako wybrana scena „Wyłącz” na sterowniku.

Nad sufitem podwieszanym należy zamontować rozdzielnię sterującą, zasilaną z obwodu oświetlenia sali, w której należy zamontować urządzenia wykonawcze.

**Specyfikacja techniczna systemu sterowania oświetleniem:**

1. **ZASILACZ MAGISTRALI DALI – 1 SZTUKA**
* zasilanie 24V DC,
* dwa niezależne wyjścia magistral DALI,
* obsługa 128 balastów DALI,
* zdalne adresowanie balastów, tworzenie grup, tworzenie scen oraz diagnostyka magistral,
* montaż w rozdzielni sterującej na szynie TH 35mm.
1. **SUFITOWA CZUJKA OBECNOŚCI I CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA – 2 SZTUKI**
* montaż w suficie podwieszanym,
* obudowa czujki w kolorze białym,
* zasilanie czujki a 19 do 28V DC,
* bezpotencjałowy styk roboczy 5A/230V,
* zasięg wykrywania osób siedzących przy montażu na wys. 3m – promień 6m,
* zasięg wykrywania osób chodzących przy montażu na wys. 3m – promień 14m,
* zakres działania czujnika natężenia oświetlenia min 2 – 2000lx,
* praca w zakresie temperatur od -20oC do +40oC,
* montaż w puszcze podtynkowej.
1. **ŚCIENNY STEROWNIK OŚWIETLENIA – 1 SZTUKA**
* 3 przyciski wyboru scen oświetlenia,
* 2 przyciski regulacji poziomu natężenia oświetlenia jaśniej / ciemniej,
* wskaźniki LED przy klawiszach informujące o wybranej scenie (jeżeli czujka wyłączy oświetlenie, to musi być to odzwierciedlone na wskaźniku LED sterownika),
* sterownik zasilany 24V DC,
* możliwość stosowania wielu sterowników,
* montaż w puszce podtynkowej,
* kolor biały, matowy.
1. **KONTROLER PROGRAMOWALNY – 1 SZTUKA**
* jeden port LAN min 100Mbps z obsługą protokołu BacNET,
* pamięć SDRAM min. 1 GB, pamięć typu Flash min. 8GB,
* jeden konfigurowalny port RS232 / RS422 / RS485,
* dwa porty podczerwieni do 1,2 MHz,
* dwa styki bezpotencjałowe o obciążalności 1A/30V DC,
* dwa wejścia napięciowe 0-24VDC,
* montaż w rozdzielni sterującej na szynie TH 35mm,
* zasilanie poprzez sieć komputerową.
1. **ZASILACZ – 1 SZTUKA**
* Zasilanie 230V,
* Wyjście 24VDC / 30W,
* Montaż w rozdzielni sterującej na szynie TH35mm.
1. **Przełącznik sieciowy – 1 SZTUKA**
* 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s,
* 4 porty PoE+ z obsługą standardów 802.3af/at,
* jednoczesna obsługa do 32 VLAN,
* IGMP Snooping V1/V2/V3,
* agregacja łączy,
* mirroring portów,
* diagnostyka stanu kabli.
1. **Rozdzielnia sterująca – 1 SZTUKA**
* dwurzędowa,
* szerokość 18 modułów,
* drzwi przezroczyste,
* wykonana z tworzywa sztucznego,
* stopień ochrony: IP65,
* montaż natynkowy.
1. **OKABLOWANIE I ROBOCIZNA**
* montaż rozdzielni sterującej wraz z aparaturą sterującą w przestrzeni nad sufitem podwieszanym sali – 1 kpl.
* okablowanie (okablowanie w ścianach i nad sufitem podwieszanym) – 1 kpl.
* ułożenie okablowania, konfiguracja urządzeń – 1 kpl.

*Załączniki:*

*Karta katalogowa produktu PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS*